Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

до відкритих торгів

**ДК 021 2015:45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи (Поточний ремонт туалетів у групових приміщеннях логопедичної групи та старшої групи "В" в дошкільному навчальному закладі №3)**

ID: **UA-2021-04-30-001346-b**

Обсяг надання Послуги розраховано відповідно до дефектного акту.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування робіт і витрат  | Одиниця виміру | Кількість . |  Примітка  |
| 1 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток  | м2 | 61,20 |  |
| 2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін | м2 | 61,20 |  |
| 3 | Розбирання покриттів підлоги з керамічних плиток  | м2 | 29,80 |  |
| 4 | Пробивання отворів в з/ бетонних стінах | шт | 5 | 400\*150\*150 -2 шт400\*50\*50-3шт |
| 5 | Пробивання отворів в бетонних стінах | шт | 12 | 150\*100\*100-4 шт150\*50\*50 -8 шт |
| 6 | Розбирання цементних плінтусів | пм | 43,50 |  |
| 7 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 7 |  |
| 8 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від водоемульсійної фарби | м2 | 29,00 |  |
| 9 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби | м2 | 2,26 |  |
| 10 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби | м2 | 56,00 |  |
| 11 | Знімання дверних дерев’яних полотн  | м2 | 6,80 |  |
| 12 | Демонтаж дверних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 5 |  |
| 13 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 металопластику в кам’яних стінах  | шт | 5 | 0,65\*2,10-1шт0,65\*2,05- 2 шт0,85\*2,07-2шт |
| 14 |  Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | м2  | 4,20 |  |
| 15 |  Шпаклювання прямолінійних укосів за 2 рази | м2 | 4,20 |  |
| 16 |  Поліпшене фарбування укосів олійною фарбою по підготовленій поверхні | м2  | 4,20 |  |
| 17 | Забивання борозден в бетонних стелях шириною борозди 50 мм глибиною до 20 мм | пм | 10 |  |
| 18 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином  | м2 |  4,00 |  |
| 19 | Шпаклювання стель розчином з клейового гіпсу | м2 | 29,00 |  |
| 20 | Поліпшене фарбування стель водоемульсійними сумішами по підготовленій поверхні | м2 | 29,00 |  |
| 21 | Шпаклювання стін розчином з клейового гіпсу | м2 | 60,26 |  |
| 22 | Поліпшене фарбування стін олійними сумішами по підготовленій поверхні | м2 | 60,26 |  |
| 23 | Влаштування стельового багету | пм | 48,62 |  |
| 24 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиду до 10 мм під плитку | м2 | 59,50 |  |
| 25 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 59,50 | Висота плитки -1,5 м |
| 26 | Улаштування цементної стяжки товщиною до 30 мм по бетонній основі | м2 | 29,80 |  |
| 27 | Улаштування покриттів підлоги керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 29,80 |  |
| 28 |  Улаштування перегородки з ламінованого ДСП в санвузлах (1,00\*1,00 -1 шт) | м2 | 1,00 |  |
| 29 |  Установлення світильників для ламп накалювання з встановленням світлодіодних ламп  | шт | 7 |  |
| 30 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних стінах | шт | 17 |  |
| 31 |  Фарбування металевих труб, радіаторів та вентиляційного короба | м2 | 3,20 |  |
| 32 | Демонтаж унітазу зі змивними бачками  | шт | 7 |  |
| 33 | Демонтаж піддонів душевних стальних | шт | 2 |  |
| 34 | Демонтаж умивальників | шт | 8 |  |
| 35 | Розбирання трубопроводів з чавунної каналізаційної труби Д 100 | пм | 16,50 |  |
| 36 | Розбирання трубопроводів з чавунної каналізаційної труби Д 50 | пм | 11,80 |  |
| 37 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | пм | 16,50 |   |
| 38 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | пм | 11,80 |  |
| 39 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком  | шт | 3 |  |
| 40 | Установлення унітазів з бачком раніше демонтованих | шт | 4 |  |
| 41 | Установлення умивальників одиночних з кріпленням з сифоном | шт | 8 |  |
| 42 | Установлення піддонів раніше демонтованих з сифоном | шт | 2 |  |
| 43 | Установлення змішувачів для умивальників | шт | 10 |  |
| 44 |  Установлення змішувачів з душем для піддонів | шт | 2 |  |
| 45 | Заміна трапу Д 50 | шт | 2 |  |
| 46 | Коліно канал. Д 50\*450 | шт | 4 |  |
| 47 | Коліно канал. Д 50\*900 | шт | 9 |  |
| 48 | Трійник канал. Д50 прямий | шт | 12 |  |
| 49 | Заглушка Д 50 | шт | 4 |  |
| 50 | Перехід до канал. труб Д110\*50 | шт | 2 |  |
| 51 | Трійник канал. Д 110\* 50\*450 | шт | 1 |  |
| 52 | Трійник канал. прямий Д 110\*50  | шт | 2 |  |
| 53 | Трійник канал. прямий Д 110\*110 | шт | 2 |  |
| 54 | Тапер 214\*110 | шт | 2 |  |
| 55 | Коліно канал. Д 100\*90 | шт | 4 |  |
| 56 | Ревізія до канал. труб Д 110 | шт | 4 |  |
| 57 | Компенсуюча муфта до каналізаційної труби Д 110  | шт | 4 |  |
| 58 | Коліно канал. Д 110\*450 | шт | 9 |  |
| 59 | Заглушка ПВХ Д 110 | шт | 2 |  |
| 60 | Манжет Д 110 | шт | 4 |  |
| 61 | Хомут із шурупом Д 110 | шт | 12 |  |
| 62 | Хомут із шурупом Д 50 | шт | 12 |  |
| 63 | Перехід до канал. труб Д110\*50 | шт | 2 |  |
| 64 | Донний клапан  | шт | 4 |  |
| 65 | Впускний клапан | шт | 4 |  |
| 66 | Гофра до унітаз  | шт | 7 |  |
| 67 | Манжет редукція Д 50\*72 | шт | 3 |  |
| 68 | Розбирання трубопроводів з металопластикових труб Д 16 | пм | 3,5 |  |
| 69 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних трубопроводів оцинкованих Д 15 | пм | 43,35 |  |
| 70 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних трубопроводів оцинкованих Д 20  | пм | 3,5 |  |
| 71 |  Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних трубопроводів оцинкованих Д 25 | пм | 3,5 |  |
| 72 | Прокладання трубопроводівводопостачання із поліпропіленових труб діаметром 20 мм (еко пласт) | пм | 41 |  |
| 73 | Прокладання трубопроводівводопостачання із поліпропіленових труб діаметром 25 мм (еко пласт) | пм | 8 |  |
| 74 | Трійник з поліпропілену діаметром Д 20 мм | шт | 14 |  |
| 75 | Трійник з поліпропілену діаметром Д 25/20 мм | шт | 5 |  |
| 76 | Кран діаметром Д 15 мм ВН | шт | 11 |  |
| 77 | Шланги г/г 50 см | шт | 15 |  |
| 78 | Коліно із поліпропілену 20\*900 | шт |  46 |  |
| 79 | Коліно із поліпропілену 20\*450 | шт | 6 |  |
| 80 | Планка для змішувача  | шт | 4 |  |
| 81 | Муфта із зовнішньою різьбою Д20 \*1/2  | шт | 19 |  |
| 82 | Муфта з внутрішньою різьбою Д20 \*1/2  | шт | 5 |  |
| 83 | Муфта з внутрішньою різьбою Д 20\*3/4 | шт | 2 |  |
| 84 | Муфта з внутрішньою різьбою Д 25\*3/4 | шт | 1 |  |
| 85 | Муфта з внутрішньою різьбою Д25\*1/2 | шт | 1 |  |
| 86 | Муфта Д 20 | шт | 6 |  |
| 87 | Коліно Д25\*900 | шт | 6 |  |
| 88 | Американка Д20\*1/2 ЗР | шт | 4 |  |
| 89 | Муфта перехідна Д25\*20 | шт | 3 |  |
| 90 | Зворотний клапан Д 15 | шт | 4 |  |
| 91 | Муфта обжимна Д 15\*15 ЗР | шт | 5 |  |
| 92 | Муфта обжимна Д 20\*20 ЗР | шт | 1 |  |
| 93 | Муфта обжимна Д 25\*25 ЗР | шт | 1 |  |
| 94 | Хомут із шурупом Д 20 | шт | 52 |  |
| 95 | Хомут із шурупом Д 25 | шт | 8 |  |
| 96 | Вивезення сміття до 5 км | т | 7,404 |  |

Договірна ціна повинна бути складена у програмному комплексі АВК з наданням пояснювальної записки, локальних кошторисів на будівельні роботи та підсумковою відомістю ресурсів. Відповідальність за ціноутворення вартості матеріалів несе Виконавець, вартість матеріальних ресурсів не перевищує орієнтований рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання та підтверджується копіями накладних, рахунків на придбання, тощо.

Розмір бюджетного призначення визначений виділеними додатковими коштами згідно рішення сесії ЮМР від 25.02.2021 №251.

Очікувана вартість предмета закупівлі **205 236,00 грн** відповідає розміру бюджетного призначення.

Голова тендерного комітету,

заступник начальника управління освіти

Южноукраїнської міської ради

імені Бориса Грінченка О.М. Болотіна